	보 도 자 료
	보도일시		2018년 2월 13일 조간(2. 12. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 환경측정분석센터			최종우 센터장/ 이신우 연구사
					032-560-8383 / 7940
	배포일시			2018. 2. 9. / 총 8매

전국 환경 시험실 정도관리, 대부분 적합 판정

◇ 숙련도 시험 평가 총 1,188개실 중 1,147개실(97%), 현장평가 총 240개실 중 232개실(97%) 적합 판정

◇ 환경시험·검사 기관의 신뢰도 강화를 위해 평가 항목 수 확대, 국제적 적합성 확보, 현장 중심의 운영평가 체제로 전환

□ 환경부 소속 국립환경과학원은 전국 환경 시험실의 신뢰도 향상을 목적으로 지난해 실시한 ‘환경시험·검사기관 정도관리’ 평가 결과를 공개했다.

○ ‘환경시험·검사기관 정도관리‘ 평가는 매년 실시하는 ’숙련도 시험 평가‘와 3년에 한 번씩 실시하는 ’현장평가‘로 구성됐다.

○ ’숙련도 시험 평가‘는 환경오염물질 분석능력 평가를 위해 표준시료 제조 및 평가기준 등의 요구사항을 명시한 국제 규격(ISO/IEC 17043)에 맞춰 진행한다.

○ ’현장평가‘는 환경시험·검사 시험실의 기본요건을 명시한 국제 규격(ISO/IEC 17025)에 따라 진행한다.

□ ’숙련도 시험 평가‘에서는 총 1,188개실 중 1,147개실(97%)이 적합 판정을 받았고, ’현장평가‘에서는 총 240개실 중 232개실(97%)이 적합 판정을 받았다.

○ ’숙련도 시험 평가’는 대기·수질 등 9개 분야 105개 항목을 평가했다.

○ 평가 결과, 41개실(3.5%)의 환경오염물질 분석능력이 평가기준(Z-score*)에 미달된 것으로 나타났다.

* Z-score : 측정값의 정규분포 변수로서 대상기관의 측정값과 기준값의 차이를 측정값의 분산정도(Target Standard Deviation)로 나눈 값

- 분야별로 수질 분야는 458개실 중 32개실(6.9%), 먹는물 분야는 206개실 중 4개실(1.9%), 토양 분야는 117개실 중 2개실(1.7%), 폐기물 분야는 70개실 중 1개실(1.4%), 실내공기질 분야는 69개실 중 1개실(1.4%), 악취 분야는 80개실 중 1개실(1.3%)이 각각 부적합 판정을 받았다. 대기 등 나머지 3개 분야에서는 부적합 시험실이 없었다.

○ ‘현장평가’에서는 240개 시험실 중 8개실(3.3%)이 부적합을 받았다.

- 분야별로 대기 분야는 71개실 중 2개실(2.8%), 수질 분야는 76개실 중 2개실(2.6%), 악취 분야는 25개실 중 3개실(12%), 잔류성유기오염물질(POPs) 분야는 5개실 중 1개실(20%)이 각각 부적합 판정을 받았다. 먹는물 등 나머지 5개 분야에서는 부적합 시험실이 없었다.

□ 한편, 환경부와 국립환경과학원은 환경분야 시험·검사기관의 신뢰도 강화를 위해 매년 평가 항목수를 확대*하고 있으며, 올해부터 현장 중심의 평가 제도로 강화하여 점검표를 개선했다.

* 90개 항목(2016년) → 105개 항목(2017년) → 108개 항목(2018년)

○ ‘환경시험 검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정’에 따라 시험분야별 분석능력 점검표 중 시료채취 등 항목별 반복 점검사항을 공통사항 점검표로 신설하고, 현장평가 시 각 분야의 분석능력향상 및 국제기준 적합성 평가요소를 점검표에 추가했다.

□ 최종우 국립환경과학원 환경측정분석센터장은 “올해는 환경오염물질 분석능력 평가용 표준시료 항목수를 확대하고 개정된 규정에 근거해 현장 중심의 시험실 운영평가를 실시한다”라며, “이는 분석결과의 국제적 적합성을 확보하고 환경시험·검사기관의 신뢰도를 향상시킬 것”이라고 말했다.

붙임  1. 환경시험·검사기관 정도관리 참여 시험실.

2. 환경시험·검사기관 정도관리 평가 항목.

3. 분야별 정도관리 평가 결과.

4. 질의응답.

5. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 환경측정분석센터 이신우 연구사 (☎ 032-560-7940)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		환경시험·검사기관 정도관리 참여 시험실

○ 숙련도 시험 참여 시험실(1,188개실)

분 야 대상기관	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양		실내 공기질	악취	POPs	환경유해인자
						오염도검사	누출 검사
계	1,188 (1,494)	158	458 (653)	206 (317)	70	100	17	69	80	13	17
유역환경청, 물환경연구소	32	-	11	7	7	7	-	-	-	-	-
시․도보건환경연구원 등 법정기관	141	17	21	19	19	17	-	17	17	3	11
측정대행업소	681	141	192	80	44	763)	17	52	63	10	6
폐수․하수종말처리시설	234 (195)2)	-	2341) (195)2)	-	-	-	-	-	-	-	-
보건소	44	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-
정수장	56 (111)2)	-	-	56 (111)2)	-	-	-	-	-	-	-

※ (   )는 평가대상 제외 시험실 수 포함 숫자

1) 공공하수폐수처리시설, 관리대행업, 기술진단전문기관 수 포함 숫자

2) 평가 미대상인 기지시료 배포 시험실 숫자

3) 토양오염도검사기관(51) 및 환경영향평가서의 ‘토양 오염도 조사’항목의 하도급을 위해 정도관리를 신청한 측정대행업(25) 기관수 포함 숫자

○ 현장평가 참여 시험실(240개실)

분 야 대상기관	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양	실내 공기질	악취	POPs	환경 유해인자
계	235	71	76	16	9	12	20	25	5	1
측정대행업소 등	215	71	74	9	9	7	19	22	4	-
공공기관, 공단	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1
학교	14	-	1	4	-	4	1	3	1	-
상수도사업소	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-

붙임 2		환경시험·검사기관 정도관리 평가 항목

분야	대상기관		대상항목
대기 (7)	대기오염도 측정기관		굴뚝(먼지)시료채취, 대기연속자동측정기운영능력(6항목)*
수질 (30)	수질오염도 측정기관		물 : BOD, COD , SS, 총질소, 총인, Cd, Pb, Hg, As, Cu, Cr, Mn, 시안, 페놀류, 노말헥산추출물질, 총대장균군, TOC* 클로로폼*, 벤젠*, Cr6+* 퇴적물 : 구리, 납, 니켈, 비소, 아연, 카드뮴
	폐·하수종말 처리시설		BOD, COD, 총질소, 총인, SS
	생태독성 시험기관		생태독성물질 A, B, C, D*
먹는물 (20)	먹는물수질 검사기관		NH3-N, F, NO3-N, Cl-, SO42-, Pb, Hg, As, Cd, Cr, 파라티온, 다이아지논, 분원성연쇄상구군, 살모넬라, 쉬겔라, 벤젠, 클로로폼, 시안, 페놀,
	보건소		NH3-N, 총대장균군
	정수장		NH3-N, NO3-N, Cl-,
폐기물 (14)	법정기관		Pb, Cr, Cu, Cd, 트라이클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE), Cr6+*
	분석 전문 기관	일반	Pb, Cr, Cu, Cd, 혼합유기용제(클로로벤젠, 1,2-다이클로로에탄, 2-클로로페놀), 혼합 유기인(파라티온, 다이아지논, 이피엔), Cr6+*
		PCBs	절연유 PCBs
	고형연료제품		표준시료의 확보에 따라 확정
토양 (13)	토양오염도 검사기관		Cd, Zn, Cu, Pb, TPH, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 벤조(a)피렌, 비소, 니켈(Ni)
	토양누출 검사기관		누출검사 숙련도
악취(6)	악취 검사기관		아세트알데하이드, 뷰틸알데하이드, 복합악취, 톨루엔*, 자일렌*, 스타이렌*
실내 공기질 (8)	실내공기질 검사기관		벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스타일렌, TVOCs, 석면, 폼알데하이드
잔류성 유기오염 물질(1)	잔류성 유기오염물질 측정기관		다이옥신
환경유해인자 (6)	어린이용품		표준시료의 확보에 따라 확정
	어린이활동공간		모래 중의 납, 카드뮴, 비소, 도료 또는 마감재 중 납, 바닥재 중 카드뮴, 납

붙임 3		분야별 정도관리 평가 결과

○ 숙련도 시험 평가 결과

분야	참여 시험실 수	적합 시험실 수	부적합 시험실 수	비고
	1,188	1,147 (96.5%)	41 (3.5%)	참여시험실 수에는 등록반납 시험실(7)이 제외됨
대기	158	158	0	자진반납(1) 제외
수질	224	215	9	등록반납(1) 제외
수질 (공공하폐수관련기관)	234	211	23	참여시험실에는 하폐수처리시설(132), 관리대행업(69), 기술진단전문기관(33)개 포함
먹는물	206	202	4
토양	117	115	2	측정대행업(25) 포함
폐기물	70	69	1	등록반납(1) 제외
실내공기질	69	68	1	등록반납(2) 제외
악취	80	79	1	등록반납(1) 제외
POPs	13	13	0
환경유해인자	17	17	0	등록반납(1) 제외

○ 현장평가 결과

구분	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양	실내 공기질	악취	POPs	환경유해인자
소계	240	71	76	19	9	14	20	25	5	1
적합	231	68	74	19	9	14	20	22	4	1
부적합	8 (현장평가)	2	2	-	-	-	-	3	1	-
기타	11) (기타)	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1)현장평가 결과 이의신청에 따른 정도관리 심의결과 재실시 판정

붙임 4		질의응답

1. 정도관리 평가는 얼마나 자주 평가를 받나요?

○ 환경오염도 검사기관의 정도관리 평가는 매년 1회 시행됩니다. 숙련도 시험의 경우, 분야별로 시행 시기는 다르지만 연 1회 평가를 받으며 1차 평가에서 시험검사 능력이 부족한 것으로 평가된 시험실은 2차 평가를 합니다. 2차 평가에서도 능력이 부족하다고 판단되면 최종적으로‘부적합’판정을 받습니다. 현장평가의 경우, 3년 주기로 평가를 시행하며 매년 2월 말에 대상기관에 대해 일정을 알리고 2일 동안 평가를 합니다.

2. 시험ㆍ검사 능력과 시험실 운영능력 평가 이외에 정확한 데이터를 생산하는 시험실이 되기 위한 다른 기준도 있나요?

○ 매년 시행되는 시험·검사 능력 평가만으로도 정확한 데이터를 생산하는데 큰 도움이 되지만, 시험실 스스로 더 신뢰성을 확보할 수 있도록 ‘정도관리 현장평가 내용 해설’,‘환경시험검사 QA/QC 핸드북’, ‘현장평가 실무’ 등을 발간해 배포하고 있습니다.

붙임 5		전문용어 설명

□ 숙련도 시험

- 국립환경과학원에서 수질, 먹는물 분야 등의 표준시료를 제조해 공급하면 각 시험실에서 표준시료의 값을 도출·비교를 통해 평가함

□ 현장평가

- 시험실 운영에 대한 종합적인 품질 시스템을 평가하는 것. 시험실의 인력·장비·시설 및 시험검사 결과와 관련된 자료를 검증하기 위해 전문가가 해당 시험실 현장에서 평가함