	보 도 자 료
	보도일시		2019년 10월 30일 석간(10. 30. 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 상하수도연구과			이수형 과장 / 최인철 연구관
					032-560-8340 / 8341
	배포일시			2019. 10. 28. / 총 5매

수중 오염물질 자동분석 기술, 국제적으로 인정받아

◇ 국립환경과학원에서 개발한 미량의 유기오염물질을 실시간으로 자동분석하는 기술, 미국 및 스위스에서 국제특허 등록증 획득

◇ 수질오염사고의 실시간 관측 등 신속한 수질측정 및 대응을 위한 국산기술의 해외 활용 기대

□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 장윤석)은 흐르는 물속에 들어 있는 미량의 유기오염물질을 실시간으로 자동분석하는 기술에 대해 미국*과 스위스** 특허기관으로부터 지난 10월 23일 국제특허 등록증을 획득했다고 밝혔다.

* 미국 특허기관: 특허상표청(United States Patent and Trademark Office)

** 스위스 특허기관: 지적재산권연구소(Swiss Federal Institute of Intellectual Property)

○ 이 기술은 국립환경과학원에서 개발됐으며, 지난 2015년 3월 국내특허를 취득한 기술이다. 이번 국제특허 획득은 측정분석기술 분야의 강국인 미국과 스위스로부터 우리나라 연구기관의 기술이 진보성을 인정받았다는 의의를 가진다.

○ 또한 국내에 이은 국제특허의 등록을 계기로 국내외 측정장비 업체로 기술이전을 통한 실용화가 가능해졌다. 앞으로 이 기술이 채택된 미량오염물질 실시간 자동 관측(모니터링) 장비의 개발과 현장적용이 보다 활발하게 진행될 수 있을 것으로 기대된다.

○ 현재 이 기술은 2017년 12월부터 낙동강 수계 정수장에서 시제품이 현장 적용 중이다.

□ 이 기술은 경제성과 실용성 측면에 중점을 두며, 시제품을 이용한 실험실 및 현장적용 결과 측정의 감도, 정확도, 정밀도 및 신속성 등이 우수하여 현장 활용성이 높은 것으로 나타났다.

○ 벤젠, 톨루엔, 디클로로메탄과 같은 휘발성유기화합물질(VOCs)을 포함하여 페놀류, 농약류, 소독부산물류 및 과불화화합물과 같은 유해물질을 실시간 감시하는 용도뿐만 아니라 조류(藻類) 발생 시기에 지오스민, 2-엠아이비(MIB)와 같이 극미량으로 존재하는 맛냄새물질의 실시간 측정이 가능하다.

○ 이 기술을 정수장 등에서 효과적인 오염물질 처리와 비용절감을 위해 약품주입체계와 연계하여 활용하거나, 강이나 호소 등에 설치되어 있는 수질자동측정망과 하․폐수처리장과 같은 오염원에서 유해물질에 대한 신속한 대응체계를 구축하는 데 활용할 수 있다.

○ 아울러 안전한 물환경 등 사회적 가치의 실현이라는 국정과제에도 부합한다.

□ 이수형 국립환경과학원 상하수도연구과장은 “국가 연구개발 성과를 국제적으로 인정받은 것에 그치지 않고 실제 현장에 적용하여 국민 생활에 도움이 될 수 있도록 관련 연구개발에 매진하겠다”라고 말했다.

붙임  1. 국제특허 등록증 사본.

2. 기술 요약서.

3. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 상하수도연구과 최인철 연구관 (☎ 032-560-8341)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		국제특허 등록증 사본

미국 특허(US10408800B2) 등록증

스위스 특허(CH711779B1) 등록증

붙임 2		기술 요약서

기술명	수중의 유기오염물질 실시간 자동분석장치 및 방법
기술개요	○ 정수장, 하·폐수 처리장, 유역(수질자동측정망) 등에서 수중의 유기오염물질을 신속히 모니터링하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위한 기술임. - SPME-GC 또는 SPME-GC/MS에 간단히 적용가능해 경제적이고 실용적임. - 측정 가능한 항목은 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 디클로로메탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 사염화탄소 등 VOCs, 페놀류, 농약류, 알콜류, 소독부산물류, 과불화화합물류, 맛냄새물질(지오스민, 2-MIB) 등 - 특히, 맛냄새물질의 경우 신속한 측정뿐만 아니라 용존상태와 입자상태의 농도가 중요한데 이를 구분하여 측정할 수 있어 활용성이 큼.
기술도면	○ 수중 유기오염물질 실시간 자동분석 개념도 <시료자동도입/전처리> <주입·탈착·분리> <유기오염물질 정성·정량> ○ 수중 유기오염물질 실시간 자동분석장치 시제품 설치 모습
본 기술의 효과	○ 수중 유기오염물질의 신속한 모니터링, 수질오염사고에 효과적인 대응 ○ 정수장 등 처리장에서는 약품주입시스템과 연계하여 적정한 약품사용으로 유기오염물질의 효과적인 처리 및 예산절감 가능

붙임 3		전문용어 설명

❍ 휘발성유기화합물질(VOCs) : 공기중으로 쉽게 휘발되는 탄화수소화합물을 총칭하여 일컫는 말로 피부접촉이나 호흡기를 통해 인체에 흡수되어 위해를 일으키는 것으로 알려짐. 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 디클로로메탄, 트리클로로에틸렌, 사염화탄소 등이 있음.

❍ 소독부산물류 : 정수장 등에서 살균․소독을 목적으로 사용하는 염소와 같은 약품과 물속에 있는 유기성물질과 반응하여 생성되는 부산물을 말함. 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름과 같은 트리할로메탄(THM)이 대표적이며 발암성물질로 알려져 있음.

❍ 과불화화합물 : 방수나 표면코팅을 위해 널리 사용하는 불소를 포함한 화합물로서 잘 분해되지 않는 특성 때문에 한번 노출되면 장기간 환경오염과 인체에 위해를 주는 것으로 알려짐. 대표적으로 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS) 등이 있음.

❍ 조류(藻類) : 식물성플랑크톤이라고도 하며, 상수원(강이나 호소)에서 과도하게 성장하면 정수처리에 어려움을 일으키고 수돗물에 맛·냄새를 유발하기도 함.

❍ 맛·냄새물질 : 우리나라의 수돗물에서 종종 맛과 냄새를 유발하는 대표적인 물질은 지오스민과 2-MIB이며, 아주 미량(약 0.00001 mg/L)이 포함되어 있더라도 흙냄새 혹은 곰팡이냄새를 유발함.