	보 도 자 료
	보도일시		2017년 2월 6일 석간(2. 6. 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 환경측정분석센터			최종우 센터장/최성헌 연구관/김민섭 연구사
					032-560-8383 / 8384 / 8385
	배포일시			2017. 2. 3. / 총 8매

전국 환경 시험실 97~99%, 오염도 시험ㆍ검사 능력 적합

◇ 2016년 환경 분야 시험실 능력 평가 결과, 시험·검사능력 평가 99%, 운영능력 평가 97.1%가 적합으로 나타나

◇ 환경시험·검사 기관의 신뢰도 강화를 위해 올해부터 평가 기준 개선 추진

□ 환경부 소속 국립환경과학원(원장 박진원)은 국가 환경 데이터의 품질 수준 향상을 목적으로 지난해 실시한 ‘전국 환경분야 오염도 검사기관 능력 평가’ 결과를 공개했다.

○ 국립환경과학원은 ‘환경분야 시험·검사 등에 관한 법률’에 따라  ‘시험·검사 능력 평가’를 매년, ‘운영능력 평가’는 3년에 한 번씩 시행하고 있다.

□ 이번 평가 결과, 시험·검사 능력 평가에서 1,036곳 중 1,026곳(99%), 운영능력 평가에서 349곳 중 339곳(97.1%)의 시험실이 적합 판정을 각각 받았다.

* 운영능력 평가: 환경시험ㆍ검사기관들이 생산하는 시험성적서가 국제적 규정에 부합하도록 시험실의 인력, 장비, 시설 및 시험검사 결과와 관련된 자료를 검증함

○ 시험·검사 능력 평가 시험실 중 10곳(1%)은 능력이 부족한 것으로 확인됐다. 수질 분야 323곳 중 5곳(1.5%), 토양 분야 95곳 중 2곳(2.1%), 실내공기질 분야 68곳 중 3곳(4.4%)이 각각 부적합 판정을 받았으며, 평가 과정 중에 영업을 포기한 곳은 3곳이다.

○ 운영능력 평가에서 10곳(2.9%)이 부적합 판정을 받았으며, 세부 분야별로는 대기 분야 67곳 중 2곳(3%), 수질 분야 91곳 중 3곳(3.3%) 등이 부적합 판정을 받았다.

○ 평가 과정 중 영업을 포기한 1곳과 행정 처분 중인 3곳은 최종 평가에서 제외됐다.

□ 이번 능력평가에서 부적합 판정을 받은 시험실은 최종 판정일로부터 3개월간 관련 업무를 할 수 없으며, 다시 업무를 하려면 능력평가에서 ‘적합’ 판정을 받아야 한다.

○ 환경시험·검사기관은 국립환경과학원의 능력평가를 통해 신뢰도 향상뿐만 아니라 시험실 운영 등에서의 부족한 부분에 대해 전문가들의 기술적인 지도도 받을 수 있다.

□ 환경부와 국립환경과학원은 환경시험·검사기관의 신뢰성 향상을 위해 측정대행업을 하고자 하는 경우, 현행 법령에서 요구되는 기술능력·시설 및 장비 이외에 적정한 운영능력도 갖추도록 ‘환경분야 시험 검사 등에 관한 법률’을 개정 중에 있다.

□ 최종우 국립환경과학원 환경측정분석센터장은 “올해부터는 시험·검사 능력평가용 표준시료 항목수를 지난해 기준 90개보다 크게 증가한 105개로 늘리고, 운영능력 평가 기준도 개선할 계획”이라며, “환경시험·검사기관의 신뢰도를 향상시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.

붙임  1. 시험·검사 능력 향상 참여 시험실.

2. 시험·검사 능력 향상 항목.

3. 분야별 시험·검사 능력 평가 결과.

4. 시험실 운영 능력 평가 결과.

5. 질의응답.

6. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국립환경과학원 환경측정분석센터 최성헌 연구관(☎ 032-560-8385)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		시험·검사 능력 향상 참여 시험실

○ 총 참여 시험실 1,036개

분 야 대상기관	대기	수질	먹는물	폐기물	토양		실내 공기질	악취	POPs	환경유해인자	계
					오염도검사	누출 검사
계	162	323 (529)	206 (386)	71	77	18	68	83	12	16	1,036 (1,424)
유역환경청, 물환경연구소	-	11	7	7	7	-	-	-	-	-	32
시․도보건환경연구원 등 법정기관	17	21	19	19	17	-	17	17	3	11	141
측정대행업소	145	196	80	45	53	18	51	66	9	5	668
폐수․하수종말처리시설	-	95 (205)	-	-	-	-	-	-	-	-	95 (205)
보건소	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	44
정수장	-	-	56 (180)	-	-	-	-	-	-	-	56 (180)

※ (   )는 평가대상 제외 시험실 수 포함 숫자

붙임 2		시험·검사 능력 향상 항목(총 9개 분야 90항목)

분야	대상기관		대상항목
대기 (2)	대기오염도 측정기관		굴뚝(먼지)시료채취, 대기연속자동측정기 운영능력*
수질 (23)	수질오염도 측정기관		BOD, COD , SS, 총질소, 총인, Cd, Pb, Hg, As, Cu, Cr, Mn, 시안, 페놀류, 노말헥산추출물질, 총대장균군, TOC* 클로로폼*, 벤젠*
	폐·하수종말 처리시설		BOD, COD , 총질소, 총인
	생태독성 시험기관		K2Cr2O7, 생태독성물질 3개 항목*
먹는물 (20)	먹는물수질 검사기관		NH3-N, F, NO3-N, Cl-, SO42-, Pb, Hg, As, Cd, Cr, 파라티온, 다이아지논, 분원성연쇄상구군, 살모넬라, 쉬겔라, 벤젠, 클로로폼, 시안, 페놀
	보건소		NH3-N, 총대장균군
	정수장		NH3-N, NO3-N, Cl-,
폐기물 (13)	법정기관		Pb, Cr, Cu, Cd, 트라이클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE)
	분석 전문 기관	일반	Pb, Cr, Cu, Cd, 혼합유기용제(클로로벤젠, 1,2-다이클로로에탄, 2-클로로페놀), 혼합 유기인(파라티온, 다이아지논, 이피엔)
		PCBs	절연유 PCBs
	고형연료제품		표준시료의 확보에 따라 확정
토양 (13)	토양오염도 검사기관		Cd, Zn, Cu, Pb, TPH, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 벤조(a)피렌, 비소, 니켈(Ni)
	토양누출 검사기관		누출검사 숙련도
악취(3)	악취 검사기관		아세트알데하이드, 뷰틸알데하이드, 복합악취
실내 공기질 (8)	실내공기질 검사기관		벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스타일렌, TVOCs, 석면, 폼알데하이드
잔류성 유기오염 물질(1)	잔류성 유기오염물질 측정기관		다이옥신
환경유해 인자(7)	어린이용품		표준시료의 확보에 따라 확정
	어린이 활동공간		모래 중의 납, 카드뮴, 비소, 페인트 중 납*, 합성고무 중 6가크롬*, 카드뮴*, 납*

* 예비 평가항목

붙임 3		분야별 시험ㆍ검사 능력 평가 결과

구분	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양	POPs	환경 유해인자	실내 공기질	악취
대상 시험실 수	1,039	163	324	206	71	95	12	16	69	83
평가도중 검증서 반납 시험실	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0
평가 시험실 수	1036	162	323	206	71	95	12	16	68	83
적합	1,026 (98.5)	162 (100.0)	318 (98.5)	206 (100.0)	71 (100.0)	93 (97.9)	12 (100.0)	16 (100.0)	65 (95.6)	83 (100.0)
부적합	10 (1.5)	0 (0.0)	5 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (4.4)	0 (0.0)

※ (  ) 내는 백분율

붙임 4		시험실 운영능력 평가 결과

구분	계	대기	수질	먹는물	폐기물	토양	실내 공기질	악취	POPs	환경유해인자
소계	349	67	91	63	27	33	24	37	5	2
적합	339	65	88	63	27	32	23	34	5	2
부적합	10 (2.9)	2 (3.0)	3 (3.3)	-	-	1 (3.0)	1 (4.2)	3 (8.1)	-	-

※ (  ) 내는 백분율

붙임 5		질의응답

1. 시험ㆍ검사 능력은 얼마나 자주 평가를 받나요?

○ 환경 오염도 검사기관에 대한 시험검사 능력 평가는 매년 1회 시행됩니다. 수질, 대기 등 분야별로 시행 시기는 다르나 연 1회 평가를  받으며, 1차 평가에서 시험검사 능력이 부족한 것으로 평가된 시험실에 대해서는 2차 평가를 합니다. 2차 평가에서도 능력이 부족한 것으로 평가되면 최종적으로‘부적합’판정을 합니다.

2. 시험실 운영 능력 평가는 얼마나 자주 받나요?

○ 시험실 운영 능력 평가는 3년에 한 번씩 받습니다. 900여개 시험실에 대해 시험실 운영 능력을 평가하므로 연간 300여 시험실을 대상으로 하며, 전문가를 해당 시험실에 파견하여 시험실 운영의 부족한 점을 확인하고 기술 지도를 하는 방식으로 진행됩니다.

3. 시험ㆍ검사 능력과 시험실 운영능력 평가만을 통해서 정확한 데이터를 생산하는 시험실로 자리매김하기는 어려운 것 아닌가요?

○ 매년 시행되는 시험검사 능력 평가와 시험실 운영 능력 평가만으로도 정확한 데이터를 생산하는데 큰 도움이 되지만, 시험실 스스로 더 신뢰성 있는 시험실이 되도록 지원하기 위하여‘정도관리 현장평가 내용 해설’,‘환경시험검사 QA/QC핸드북’, ‘현장평가 실무’ 등을 발간하여 배포하고 있습니다.

붙임 6		전문용어 설명

□ 시험ㆍ검사 능력 평가

- 시험ㆍ검사 능력을 평가하는 한 방법으로써 국립환경과학원에서   수질, 먹는 물 분야 등의 표준시료를 제조하여 공급하고 각 시험실에서는 그 표준시료가 갖는 값을 도출하여 공급된 시료가 갖는 값과의 비교를 통하여 시험ㆍ검사 능력을 평가하는 것으로 통상적으로는  숙련도 시험이라고 함.

□ 시험실 운영능력 평가

- 시험실의 운영에 대한 품질시스템을 확인하여 평가하는 것으로 종합적인 시험실 운영 능력 평가라 할 수 있음. 시험실의 인력, 장비, 시설 및 시험검사 결과와 관련된 자료를 검증하는 방법으로 전문가가 해당 시험실에 출장하여 평가하는 것으로 통상적으로는 현장평가라고 함.